工 程 量 清 单

B424小鼠隔离室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆 | m2 | 11 |
| 2 | 拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板 | m2 | 19 |
| 3 | 拆除木门窗扇 | 扇 | 2 |
| 4 | 拆除踢脚板 | m | 23 |
| 5 | 凿除瓷砖地坪 | m2 | 3 |
| 6 | 水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 干混普通地面砂浆（散）DS M20 | m2 | 3 |
| 7 | 新铺地砖地坪 300× 300 密铺 干混普通地面砂浆（散）DS M20 | m2 | 3 |
| 8 | 塑料板楼地面 | m2 | 20 |
| 9 | 安装成品踢脚板  | m | 23 |
| 10 | 顶面板 50mm手工双玻镁岩棉彩钢板 | m2 | 20 |
| 11 | 钢制密闭门（含全部五金） | 樘 | 2 |
| 12 | 进户门包不锈钢板 | m2 | 2 |
| 13 | 墙面板 50mm手工双玻镁岩棉彩钢板 | m2 | 60 |
| 14 | 彩钢板固定用铝料（卡槽、圆弧等） | m | 120 |
| 15 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(20mm) | m | 120 |
| 16 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(32mm) | m | 80 |
| 17 | 户内电力电缆终端头多芯 10mm2以内 | 个 | 8 |
| 18 | 管内穿线 塑料铜芯线(4mm2) | m | 90 |
| 19 | 管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2) | m | 360 |
| 20 | 新装日光灯 杀菌灯 单管 | 套 | 2 |
| 21 | 新装排气扇 500 | 台 | 1 |
| 22 | 新装金属软管 管长1.5m 管径15 | 根 | 12 |
| 23 | 新装时控开关 | 只 | 2 |
| 24 | 新装86型开关盒 暗装 | 只 | 18 |
| 25 | 新装插座 三相四极 25A | 只 | 4 |
| 26 | 新装插座 暗插座 | 只 | 18 |
| 27 | 新装86普通型开关 K11-6开关 单联单控 | 只 | 2 |
| 28 | 吸顶式(40W) LED灯盘 | 套 | 4 |
| 29 | 拆装水槽 配件利用 台式 | 套 | 1 |
| 30 | 新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50 | m | 11 |
| 31 | 混凝土墙体钻孔 厚100以内 Φ160 | 只 | 12 |
| 32 | 门口防鼠板 压型钢板 | m2 | 1.2 |
| 33 | 设备支架制作安装 质量≤50kg | 100kg | 3.2 |
| 34 | 传感器、变送器安装 风道空气质量传感器 | 支 | 2 |
| 35 | 空气过滤器 接口直径 100mm以内 | 个 | 2 |
| 36 | 空气净化设备安装 箱式干式 重量≤0.5t | 台 | 1 |
| 37 | 容积式热交换器安装 型号/容积(L) 3#/1000 | 台 | 1 |
| 38 | 吊顶式空调器安装 精恒温空调 | 台 | 1 |
| 39 | 通风机安装 风量8900m3/h以内 | 台 | 1 |
| 40 | 镀锌薄钢板矩形风管制作安装 连体法兰(咬口)长边× 厚度(mm) 1000以下×0.75 | 10m2 | 1.142 |
| 41 | 玻纤板复合型圆形风管制作安装 直径300mm以下 | 10m | 6.5 |
| 42 | 百叶风口安装 周长1300mm以内 | 个 | 1 |
| 43 | 喷淋拆装移位 | 个 | 2 |
| 44 | 烟感拆装移位 | 个 | 2 |
| 45 | 门禁拆装 | 个 | 1 |
| 46 | 活性炭排风箱 | 个 | 1 |
| 47 | 摄像机安装 半球形摄像头 | 个 | 2 |
| 48 | 视频存储硬盘 | 台 | 2 |
| 49 | 视频摄像 管内穿线  | m | 300 |

九层C区改造

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 实验室新增IVC设备排风至原有排风管道施工 | 项 | 1 |

十层改造

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 拆除原彩钢板门（含全部五金） | 樘 | 12 |
| 2 | 钢制密闭门（含全部五金） | 樘 | 10 |
| 3 | 钢制密闭字母门（含全部五金） | 樘 | 2 |
| 4 | 原密闭门门禁拆装与恢复 | 樘 | 12 |
| 5 | 拆除胚胎室吊顶彩钢板 | m2 | 15 |
| 6 | 拆除胚胎室吊顶风口、灯具等 | 项 | 1 |
| 7 | 顶面板 50mm手工双玻镁岩棉彩钢板 | m2 | 15 |
| 8 | 彩钢板固定用铝料（卡槽、圆弧等） | m | 25 |
| 9 | 胚胎室吊顶上方管道保温拆除后新做 | 项 | 1 |
| 10 |  胚胎室 检修口新开  | 个 | 1 |
| 11 | 铲除原地坪PVC | m2 | 190 |
| 12 | 自流平地面 找平 | m2 | 190 |
| 13 | 同质透心PVC卷材楼地面 | m2 | 190 |
| 14 | 拆除清洗间原墙面、柱面 石材 | m2 | 30 |
| 15 | 清洗间新做 墙面板 50mm手工双玻镁岩棉彩钢板 | m2 | 30 |
| 16 | 清洗间彩钢板固定用铝料（卡槽、圆弧等） | m | 50 |
| 17 | 实验室新增IVC设备排风至原有排风管道施工 | 项 | 1 |
| 18 | 实验室新增IVC设备 电源调整施工 | 项 | 1 |
| 19 | 实验室新增IVC设备 网络网线施工 | 项 | 1 |