工 程 量 清 单

项目名称：一至八层公共区域墙面及顶面涂料维修项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单位 | 工程量 |
| 1 | 原有墙面、平顶涂料铲除 | m2 | 2100 |
| 2 | 墙面、平顶抹灰面乳胶漆 原油修出白 二度 | m2 | 2100 |
| 3 |  抹灰墙面 光面 一般腻子 | m2 | 2100 |
| 4 | 局部粉煤灰起鼓修复 | m2 | 100 |
| 5 |  修补或拆换吊平顶面层 纸面石膏板 | m2 | 35 |
| 6 |  修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式 | m2 | 35 |
| 7 | 墙面防水、防潮 聚氨酯防水涂膜 2.0mm厚 | m2 | 35 |
| 8 | 包扎橡塑水管保温层 Φ32 | m | 100 |
| 9 | 消防楼梯墙、顶面发霉处理 | m2 | 250 |
| 10 | A210报告厅吊顶修补 | m2 | 70 |